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Піч-гриль BQS-1
Паспорт

ТУ У 29.5-23286565-001:2007
1. Загальні вказівки
1.1 При купівлі печі-гриля переконайтеся в наявності відмітки про дату продажу і штампу продавця у наявному керівництві.

1.2 Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з дійсним керівництвом і дотримуйтеся його рекомендаціям.
1.3 Використовуйте піч-гриль тільки за призначенням: для приготування харчових продуктів.

1.4 Дійсне керівництво повинно зберігатися для людей, які використовуюь піч-гриль.

1.5 Для уникнення отримання опіків завжди використовуйте рукавички з незаймистого матеріалу.

1.6 Перед кожним використанням переконайтеся у тому, що всередині печі-гриля відсутні сторонні предмети.

2. Загальні відомості про виріб та область застосування
Піч-гриль призначена для роботи у цехах суспільного харчування та відповідає ТУ У 29.5-23286565-001:2007. Працює тільки на деревному вугіллі. Не потребує підключення електрики або газу. Призначена спеціально для приготування страв з м’яса, риби та птахів, овочів на грилі, грибів та фруктів.
3. Технічна характеристика

Матеріал виготовлення:

Внутрішня частина печі-гриля – нержавіюча сталь.

Облицювання – нержавіюча сталь.

Розмір решітки 485х460 мм.

Вага виробу в зборі 207 кг.

Завантаження палива 1,5-2 кг.
Вид палива – деревне вугілля.
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Мал. 1

1. Грибок.

2. Полум’ягасник.

3. Труба з вбудованою заслінкою.

4. Термометр.

5. Жирозбирач.

6. Зольний ящик.

4. Комплектація

Піч -гриль






1 шт.

Решітка гриль





2 шт.
Колосник






2 шт.

Зольний ящик





1 шт.
Жирозбирач






1 шт.
Труба з вбудованою заслінкою



1 шт.

Полум’ягасник





1 шт.
Грибок






1 шт.

Щипці повара





1 шт.

Совок







1 шт.

Кочерга






1 шт.
Щітка







1 шт.

Лопатка






1 шт.
5. Зборка

Звільнити піч-гриль від упаковки, зняти захисну плівку.
Увага! В процесі зборки і установки печі-гриля дотримуйтеся техніки безпеки при завантажно-розвантажуючих роботах.

Встановити піч-гриль на підставку, висота якої повинна складати 500-600 мм.

Встановити трубу з полум’ягасником та грибком (див. мал.2).

[image: image3.emf]
Мал. 2

6. Установча інструкція
Піч-гриль повинна бути встановлена на вогнетривкій поверхні. Рекомендована висота установки 500-600 мм від підлоги та на відстані не менше 500 мм до спалимих конструкцій.
Підлога з горючих і складно горючих матеріалів під дверима камери згоряння повинна бути захищена сталевим листом розміром 1200 х 500 мм, товщиною не менше 0,5 мм.
Відстань від топочної двері до протилежної стіни не менше 1250 мм.
Відстань до іншого технологічного обладнання не менше 100 мм.
Заборонено!!! розташовувати піч-гриль поряд з легкозаймистими матеріалами. Пам’ятайте, що уся поверхня печі-гриля нагрівається під час роботи.
При експлуатації печі-гриля у приміщенні над нею повинен бути встановлений витяжний зонт, укомплектований жироуловлюваючими фільтрами.
Вимога до витяжної системи.
Окрема витяжка (не повинна з’єднуватися з іншою вентиляційною системою) потужністю не менше 2500 м.куб./год.
Жироуловлювачі в зонті.
Нависання зонта: по 150 мм ліворуч/праворуч; 500 мм спереду для зонта моделі ZGF; не менше 700 мм спереду для зонта моделі ЗВП прямокутної форми (ширина зонта ЗВП від 1400 мм).
Відстань нижньої кромки зонта від підлоги не менше 1700 мм.
Якщо використовується гідрофільтр ZGF, тоді грибок (1) і полум’ягасник (2) на трубу з вбудованою заслінкою (3) НЕ ставити!
При роботі на вулиці піч-гриль повинна розташовуватися під навісом для запобігання попадання атмосферних опадів. При тривалому зберіганні піч-гриль занести у приміщення.
ВАЖЛИВО! При експлуатації у приміщенні печі-гриля необхідно використовувати гідравлічний іскрогасник. Іскрогасник не входить в комплект поставки. Його можна замовити окремо.
Ознайомтеся з місцевими законами і нормативними актами перед установкою витяжної системи.
Крім того, Ви повинні ознайомитися з місцевими законами і нормативними актами перед установкою печі-гриля, тому що наведена тут техніка безпеки може відрізнятися від норми техніки безпеки, прийнятої місцевим законодавством.
7. Інструкція з експлуатації
1. Увімкнути витяжку.
2. Відкрити верхню заслінку (перевести ручку у вертикальне положення) і висунути зольний ящик (6) (він служить нижнім піддувалом). Відчинити двері, вилучити решітки та засипати паливо (деревне вугілля) у жаровню (на колосники).
Увага!!! При роботі повинно використовуватися тільки деревне вугілля стандарту ГОСТ 7657-84 та DIN 51749 з розмірами зерен не менше 25 мм. Для розпалу деревного вугілля використовуйте сухий спирт. Розпал виконується в трьох місцях: в центрі і з боків.
Заборонено!!! Використовувати пелети та легкозаймисті рідини, такі як алкоголь, бензин та рідини для розпалу вугілля.
3. Встановити решітки в піч-гриль. Зачинити двері.
Увага!!! Решітки потрібно обов’язково засовувати до упору. При установці решітки в піч-гриль з палаючим паливом, щоб уникнути опіків, використовувати теплотривкі рукавиці та щипці. Не торкайтеся до духовки без відповідного захисту.
4. При виході печі-гриля на робочу температуру засунути зольний ящик. Якщо піч-гриль використовується вперше, дуже важливо дати вугіллю горіти, як мінімум, годину перед завантаженням всередину продуктів. Піч-гриль повинна працювати тільки із зачиненими дверима. Температура продукту визначається окремим термометром.
5. Перед завантаженням продуктів необхідно:
- висунути жирозбирач (5);
- висунути решітки та змастити їх рослинною олією.
6. Завантажити продукти. Температуру зони приготування продуктів регулювати перестановкою решіток по висоті і за допомогою верхньої заслінки.
7. В кінці роботи необхідно: за 30-40 хв. до завершення рабочої зміни відчинити верхню заслінку та висунути зольний ящик, дати повністю дотліти та охолонути вугіллю, зачинити верхню заслінку і зольний ящик.
8. Відключити витяжку.
9. Для приготування в печі-грилі дозволяється застосовувати тільки спеціальний посуд.
8. Обслуговування та чистка
Увага!!! Для уникнення опіків чистка печі-гриля повинна відбуватися, коли всі її частини охололи.
Заборонено використовувати воду та хімічні речовини для чистки внутрішньої частини печі-гриля.
1. Вилучити решітки та совком (в комплекті) видалити залишки палива.
2. Почистити зольний ящик.
Увага!!! Для запобігання пожежі золу висипати тільки в металеву тару без легкозаймистих матеріалів.
Перед утилізацією золи переконайтеся, що вона повністю охолола.
3. Двері, корпус (важливо!).
Корпус і двері повинні підтримуватися в чистоті, щоб двері могли щільно зачинятися. Нагар та скупчення жиру необхідно зчистити лопаткою або дротяною щіткою (в комплекті) щодня (див. мал. 3).
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Мал. 3

4. Решітка.
Усі решітки повинні зніматися та чиститись за допомогою дротяної щітки щодня (див. мал. 4).
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Мал. 4

5. Жирозбирач.
Зняти жирозбирач (див. мал. 5).
Слід вимити з допомогою миючого засобу.
6. Полум’ягасник, грибок.
Зняти полум’ягасник та грибок (див. мал. 5).
Слід вимити з допомогою миючого засобу.
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Мал. 5

Виробник не несе відповідальність за будь-які можливі пошкодження, викликані некоректним використанням печі-гриля або її установкою, яка не відповідає наведеним вище інструкціям.
9. Техніка безпеки
1. Забороняється експлуатація печі-гриля при відсутності або несправності системи вентиляції.
2. Забороняється експлуатація печі-гриля при відсутності у приміщенні засобів пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно з встановленими нормами.
3. Для запобігання опіків при роботі не слід незахищеними руками доторкатися до металевих деталей. Необхідно використовувати щипці або рукавиці.
4. Забороняється переміщати, ремонтувати і виготовляти інші операції з працюючою піччю-грилем. Ознайомтеся з місцевими законами і нормативними актами перед установкою витяжної системи.
Крім того, Ви повинні ознайомитися з місцевими законами і нормативними актами перед установкою печі-гриля, так як наведена тут техніка безпеки може відрізнятися від норми техніки безпеки, прийнятої місцевим законодавством.
5. При розведенні вогню забороняється використовувати бензин, керосин та інші горючі рідини.
6. Забороняється залишати дітей і тварин без догляду в безпосередній близькості від працюючої печі-гриля.
7. В процесі експлуатації печі-гриля необхідний постійний контроль за справністю димоходу та вентиляції, а також наявності тяги.
8. Забороняється залишати без догляду тліюче вугілля або гарячу золу.
9. Забороняється викидати золу та продукти горіння у сміттєві контейнери, сміттєпроводи та інші місця, які не призначені для цього. Для утилізації золи та інших продуктів горіння споживачу необхідно розробити (за необхідності узгодити із відповідними службами) порядок і спосіб утилізації продуктів горіння відповідно з місцевими нормативними актами.
10. Не допускайте скупчення золи в печі-грилі, регулярно видаляйте охоловшу золу з допомогою совка та кочерги.
11. Не залишайте піч-гриль без нагляду під час горіння.
10. Свідоцтво про приймання та продаж
Піч-гриль відповідає нормативно-технічній документації та визнана придатною для експлуатації.
Номер виробу 



Дата випуску 



Штамп ВТК
Дата продажу 



Штамп торгівельної організації

11. Гарантійні зобов’язання
Виробник гарантує справну, без поломок елементів конструкції, роботу печі-гриля в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил експлуатації, викладених в чинному документі.
Гарантійний термін – 12 місяців з дня продажу.
Якщо чистка печі-гриля не виконується і піч-гриль знаходиться у неналежному стані (див. пункт 7, 8, 9), то гарантійні зобов’язання знімаються.
Виробник: ТОВ Компанія «Юго-Восток».

Контакти виробника:
69118 м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1

Факс: 8(061) 228-79-81
E-mail: office@ugovostok.com.ua
Сайт: www.ugovostok.com.ua
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